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Dunaszekcső község Önkormányzata Képviselő-testületének
……../2020.(………….)  önkormányzati rendelete
Dunaszekcső község helyi építési szabályzatáról

Dunaszekcső Község Önkormányzata Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi. CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (1) bekezdésében és a 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) kormányrendelet 38.§-ban biztosított véleményezési jogkörében eljáró ……….. véleményének kikérésével  a következőket rendeli el:
 
I. ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK
A rendelet alkalmazása
1.§
(1) Jelen szabályzat az alábbi mellékletekkel együtt érvényes:
1. melléklet: Építési övezetek kapcsolódó előírások összefoglaló táblázata
2. melléklet: Övezetekhez kapcsolódó előírások összefoglaló táblázata
3. melléklet: 1:10000 léptékű és 1:2000 léptékű szabályozási tervlapok.
(2) Jelen szabályzathoz az alábbi függelékek kapcsolódnak.
1. függelék: Műemlékek jegyzéke
2. függelék: A régészeti lelőhelyek jegyzéke
3. függelék: Régészeti lelőhelyek és világörökség várományos helyszínek tervlapja
4. függelék: Helyi védelemre érdemes építmények listája
5. függelék: Országos ökológiai hálózat övezeteinek tervlapja
6. függelék: Egyéb táj- és természetvédelmi elemek tervlapja
(3) A Szabályozási Terven alkalmazott jelek az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 6. mellékletében szereplő jelmagyarázatán alapulnak, és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban Étv), valamint az Országos Településrendezési és Építési Követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (továbbiakban OTÉK) vonatkozó előírásai és fogalommeghatározásai szerint értelmezendők. 
(4) A rendeletben nem szabályozott kérdésekben az országos érvényű hatályos jogszabályok szerint kell eljárni.
(5) A nem önkormányzati döntéskörbe tartozó jogszabályoktól függő szabályozási elemek, valamint a más önkormányzati rendeletben szabályozott elemek – e rendelet szempontjából informatív elemek – változása, változtatása nem igényel rendezési tervmódosítást. Ide tartoznak a táji, természeti, régészeti, építészeti értékvédelem helyi és országos jelentőségű elemei.
(6) Az irányadó jellegű megszüntető jel nem kötelező rendelkezés, a rendelet keretei között a telekalakításra és az építési telekre vonatkozó országos, és az adott övezetre vonatkozó helyi előírások betartása mellett el lehet tőlük térni.

A belterületi határ megállapítása
2.§
A rendezési tervi célok megvalósítása érdekében a tervezett belterületi határral érintett területek a település fejlődése által megkívánt ütemben, önkormányzati döntést követően belterületbe vonhatók.

Közterület alakításra vonatkozó előírások
3.§
A település területén új közterületet csak a Szabályozási Terven jelölt területeken lehet kialakítani a vonatkozó sajátos jogintézmények alkalmazásával.

Telekalakításra vonatkozó előírások
4.§
(1) A település területén telek csak az adott övezetben, illetve építési övezetben a rendelet 1. és 2. mellékletében meghatározott legkisebb paraméterekkel alakítható, kivéve a települési célokat szolgáló, önálló telket igénylő műtárgyak és köztárgyak telkét, valamint a telket feltáró magánút kialakítását.
(2) Kialakult telekállapotok esetén telekmegosztás, telekcsoport újraosztása csak az övezeti előírásokban szereplő legkisebb telekméretek biztosítása esetén, telekegyesítés, illetve telekhatár rendezés ennél kisebb telekméretek kialakulása esetén is megvalósítható abban az esetben, ha a kialakuló telkek méretei a korábbiakhoz képest az építési előírásokhoz közelítenek.

Az épített környezet alakítására vonatkozó előírások
5.§
(1) [bookmark: pr471]A műemléki védettségű és a műemléki környezetekhez tartozó ingatlanok felsorolását a rendelet 1. függeléke tartalmazza.
(2) A régészeti érintettségű ingatlanok felsorolását a rendelet 2. függeléke tartalmazza. 
(3) A régészeti lelőhelyek és világörökség várományos helyszínek tervlapját a rendelet 3. függeléke tartalmazza.
(4) Az Értékleltárban szereplő helyi védelemre érdemes építményeket a Szabályozási Terv és a rendelet 4. függeléke tartalmazza.



A táj és a természeti környezet védelmére vonatkozó előírások
6.§
(1) Dunaszekcső község területén lévő Országos Ökológiai Hálózat részét képező ökológiai folyosó és magterület, valamint a tájképvédelmi terület lehatárolását az illetékes államigazgatási szervek adatszolgáltatása alapján jelen rendelet 5. függeléke tartalmazza.
(2) Dunaszekcső község területén lévő Natura2000 területek, Duna-Dráva Nemzeti Park területe, természetvédelmi terület lehatárolását az illetékes államigazgatási szervek adatszolgáltatása alapján jelen rendelet 6. függeléke tartalmazza.
(3) Vízfolyások 50 méteres sávjában- amennyiben természeti területet érint – 1996. évi LIII törvény 18. § (3) bekezdése alapján új építmény elhelyezése nem megengedett.

Környezetvédelmi előírások
7. §
(1) A település közigazgatási területén szennyvíz szikkasztása tilos. Tilos a szennyvizet felhagyott kutakba, árkokba bevezetni, gyűjteni, vagy elhelyezni.
(2) Állattartó, valamint trágyatároló építményt az egyes huzamos tartózkodásra szolgáló helyiségeket befogadó épületektől a környezetvédelmi hatóság által megállapított védőtávolságot, valamint a (6) bekezdés szerinti elhelyezési távolságot betartva lehet kialakítani és üzemeltetni úgy, hogy az a környezetre zavaró hatással ne legyen.
(3) Egy ingatlanon álló több állattartó építmény esetén, a férőhelyszámot összeadva kell az előírt távolságot meghatározni.
(4) Az egységes környezethasználati engedélyhez és telephely-engedélyezési eljáráshoz kötött tevékenységek esetén a környezetvédelmi hatóság által a védendő épülettől megállapított védőtávolság és az (6) bekezdés szerinti védőtávolság közül a szigorúbb mértéket kell figyelembe venni.
(5) Az állattartással összefüggésben hígtrágya, trágyalé, csurgalékvíz kizárólag szivárgásmentes, szigetelt tartályban, medencében tárolható. A tároló anyagát úgy kell megválasztani, hogy az a korróziónak ellenálljon, élettartama legalább 20 év legyen.  Istállótrágyák szigetelt alapú, a csurgalékvíz összegyűjtésére szolgáló gyűjtőcsatornákkal és aknával ellátott trágyatelepen kell tárolni. A tárolókapacitásnak elegendőnek kell lennie legalább 4 havi istállótrágya és trágyalé tárolására.
(6) Az állattartó építmények és ehhez tartozó trágyatárolók megengedett legkisebb távolsága az egyes épületektől az állatok súlya és az állatlétszám függvényében:
	 
	állatlétszám (db)*
	Állattartó építmény távolsága (m)

	
	
	minden állandó emberi tartózkodásra szolgáló épülettől (kivétel a saját tulajdonú lakó-, és gazdasági épület), valamint kúttól
	oktatási,egészségügyi, szociális funkciójú épülettől

	
	
	állattartó épület
	trágyatároló
	

	20 kg-nál kisebb súlyú állat tartására szolgáló épület,  ill. az  ehhez  tartozó trágyatároló esetén (baromfi, nyúl, stb.)
	1-100
	15
	30
	50

	
	101-2000
	50
	100
	100

	
	2000 felett
	100
	200
	300

	20-200 kg közötti súlyú állat tartására szolgáló épület, ill. az ehhez tartozó trágyatároló esetén (kecske, juh, sertés, stb.)
	1-10
	15
	30
	50

	
	11-50
	50
	100
	100

	
	50 felett
	300
	300
	300

	200 kg-nál nagyobb súlyú állat tartására szolgáló épület, ill. az ehhez tartozó trágyatároló esetén (szarvasmarha, ló, stb.)
	1-5
	15
	30
	50

	
	6-30
	50
	100
	100

	
	30 felett
	300
	300
	300


*A tenyésztett állatokat kifejlett korukban lévő súlyuk alapján kell a megfelelő kategóriába sorolni

(7) Állattartó épület, illetve trágyatároló létesítésekor saját tulajdonú lakóépülettől, illetve gazdasági épülettől nem kell védőtávolságot tartani.
(8)  Hígtrágyás állattartás csak úgy folytatható, hogy az nem járhat együtt szabadtéri trágyalégyűjtő létesítésével.
(9) A (6) bekezdésben szereplő épületek közti távolságot nem kell betartani olyan lakóépület esetén, amely az állattartásra szolgáló külterületi mezőgazdasági üzem, tanya vagy farmgazdaság telkén helyezkedik el.
(10) Az illegális hulladéklerakó helyeket fel kell számolni az adott terület helyreállításával egyidejűleg, az esetleges hulladékot össze kell gyűjteni és engedéllyel rendelkező lerakóhelyre kell elszállítani. Az illegális hulladéklerakást folyamatos ellenőrzés mellett önkormányzati szabályozással is korlátozni kell.

Veszélyeztetett területekre vonatkozó előírások
8.§
(1) A nagylétszámú állattartó telep 300 méteres védőterületén belül újonnan lakófunkció nem alakítható ki.
(2) Elsődleges levezető sávban új építmény nem helyezhető el, kivétel a vízi felépítmény. 
(3) Másodlagos levezető sávban új építmények az alábbiak szerint létesíthetők :
a. ha a folyómeder használatával és a vízfolyás fenntartásával közvetlenül összefüggő megfigyelő, jelző állomás, a nagyvízi meder használatával összefüggő vízilétesítmény, valamint kikötői, rév-, kompátkelőhelyi vagy vízirendészeti építmény elhelyezésére irányul; vagy
b. közcélú nyomvonalas építmény vagy vízilétesítmény elhelyezésére irányul, és az építmény, vízilétesítmény az árvízlevezetési viszonyokat nem befolyásolja kedvezőtlenül; 
vagy
c. a nagyvízi mederben fekvő települési belterületen történő építmény elhelyezésre irányul, és a megvalósítandó építmény árvíz elleni védelmének biztosítását ideiglenes védmű kiépítésével a települési önkormányzat vállalja.
(4) Az átmeneti levezető sávban
a. Új építmény akkor létesíthető, ha a nagyvízi mederben fekvő települési belterületen történő építmény elhelyezésre irányul, és a megvalósítandó építmény árvíz elleni védelmének biztosítását ideiglenes védmű kiépítésével a települési önkormányzat vállalja;
b. Illetve azon a területen, amely az a. pontban foglaltaknak nem felel meg:
b.a. Rendezvények ideiglenes építményei legfeljebb 90 napig kihelyezhetők;
b.b. Meglévő üdülőterületen a beépítettség növelése nélkül létesíthető (pl. egyidejű bontással) üdülőépület vagy a vízpartot használókat kiszolgáló kereskedelmi, szolgáltató létesítmény, továbbá a nagyvízi mederkezelési tervben előírt, a biztonsági szintet is magában foglaló magasságú padlószinttel, lábakon álló építmény;
b.c. Meglevő épületek felújítása, átalakítása, bővítése az elsődleges és másodlagos sávra vonatkozó pontok szerint lehetséges, de a földszint körbeépíthető, továbbá a 10 éven belül létesült épület használatba vétele, bővítése az építési előírásoknak és kezelői hozzájárulásnak megfelelően megengedett;
b.d. A beépítésre nem szánt területen a nem megfelelő használatból származó lefolyási akadályok felszámolása és az építési övezetben az építési engedély és kezelői hozzájárulás nélkül épült létesítmények felszámolása szükséges.
(5) Az omlás- és csúszásveszélyes helyszíneken, az erősen alápincézett településrészeken és a felhagyott bányaterületen, mint földtani veszélyforrás övezetében a földrészleteken történő építmény kialakításnál eleget kell tenni az általános érvényű jogszabályi környezetben előírt kötelezettségnek.

Egyes sajátos jogintézményekkel kapcsolatos előírások
9.§
(1) Beépítésre nem szánt területen új építményt építeni, meglévő építményt átalakítani, bővíteni, rendeltetését vagy használati módját megváltoztatni csak az Étv. 19. § (2) bekezdésében előírtak figyelembe vétele mellett szabad.
(2) A Szabályozási Terven jelölt forgalmi utak szabályozásával érintett területrészek az Étv. 26. §-ában foglalt szabályok szerint kisajátíthatók.
(3) A Szabályozási Terven jelölt kiszolgáló és lakóutak létesítésével, bővítésével vagy szabályozásával érintett területrészek az Étv. 27. §-ában foglalt szabályok szerint lejegyezhetők.
(4) A Szabályozási Terv szerint beültetési kötelezettségre jelölt területeken évelő növényzet telepítendő a használatba vételi engedély megadásának időpontjáig vagy ennek hiányában a Polgármester önkormányzati hatósági döntésében meghatározott módon és időn belül.
(5) Beültetési kötelezettségű területsávon belül legfeljebb bruttó 30 m2 alapterületű és legfeljebb 3,5 m homlokzatmagasságú porta épület kivételével más új épület nem helyezhető el. Temető területének beültetési kötelezettségű területsávjában új sírhely nem alakítható ki.
(6) A beültetési kötelezettséggel érintett telkeken a növénysáv legfeljebb 2 helyen, 6 méter szélességben megszakítható, saját út és közmű szükséglet kialakítása céljából.
(7) Beültetési kötelezettséggel terhelt területen belül meglévő, építési övezet, övezet elsődleges rendeltetésének megfelelő funkciójú épület kontúrján belül felújítható, korszerűsíthető, vertikális irányba bővíthető.
(8) A klimatikus viszonyok megőrzése, javítása érdekében a telkek, építési övezetre meghatározott minimális zöldfelületi arányát biológiailag aktív növényzettel kell kialakítani. Szántóföldi növénytermesztés az előírt zöldfelületi arányon túl fennmaradó szabad területen végezhető. 
(9) Az aktív mozgásos területtel és annak védősávjával érintett földrészletekre építési tilalom bejegyzése szükséges. 
(10) A közművek mentén jelölt be nem építhető sávban épület nem helyezhető el.
(11) Az Alsó-duna soron, az ideiglenes védmű kiépítéséhez kapcsolódó árvízi védekezési munkák céljára jelölt be nem építhető sávban közlekedést akadályozó építmény nem helyezhető el.
(12) A Lánka-patak mentén végleges árvízvédelmi védmű kiépítése számára szükséges hely biztosítandó a tervlapon jelölt be nem építhető sávban.
(13) Lakó rendeltetésű épület nem helyezhető el azokon a területeken, melyek a másodlagos levezető sávban helyezkednek el és a települési önkormányzat nem biztosítja ideiglenes védművel az árvíz elleni védelmét.

Közművek előírásai
10.§.
(1) A település belterületén a közművek kiépítése az önkormányzat feladata, kivéve ahol a sajátos jogintézményekre vonatkozó szabályok adta lehetőségekkel élve, annak terheit az önkormányzat az érdekeltekre áthárítja.
(2) Új közművezetékeket a vonatkozó jogszabályok és ágazati szabványok betartása mellett elsődlegesen közterületen kell elhelyezni.
(3) Meglévő közművezetékek védőterületeire a vonatkozó előírások érvényesek.
(4) Részlegesen közművesített építési övezetben új épület csak az épület használata során keletkező szennyvizek egyedi szennyvízkezelő berendezéssel vagy tisztítómezővel ellátott oldómedencés műtárggyal történő kezeléssel, vagy egyedi zárt szennyvíztárolóban történő időszakos tárolás biztosításával helyezhető el.   

Az építés általános szabályai
11.§
(1) Új, épített utcai kerítés csak a Szabályozási Tervlapon jelölt szabályozási vonalra, ennek hiányában az utcai telekhatárra helyezhető.
(2) Új épületek építési telken belüli elhelyezésére vonatkozó előírások:
a. olyan telken, ahol a Szabályozási Terv előkerti építési határvonalat tüntet fel, új épület csak a kötelezően előírt mélységű előkert szabadon hagyásával helyezhető el,
b. olyan üdülő területek, falusias és kertvárosias lakóterületek és településközpont területek telkein, ahol a Szabályozási Terv előkerti építési határvonalat nem tüntet fel, új épület a kialakult állapothoz igazodóan helyezhető,     
c. gazdasági és az idegenforgalmi különleges területek telkein új épület - a legfeljebb 30 m2 beépített területű és legfeljebb 3,5 m épületmagasságú porta épület kivételével – legalább 5 méter mélységű előkert szabadon hagyásával helyezhető el, ha a Szabályozási Terv másként nem rendelkezik.
d. a közmű és présházas különleges terület telkein új épület előkert nélkül is elhelyezhető.  
(3) Az oldalkert legkisebb szélessége oldalhatáron álló beépítési móddal szabályozott telek esetén 4 méter, szabadonálló beépítési móddal szabályozott telek esetén 3 méter. Az oldalkert betartandó tényleges szélességi méretét azonban az OTÉK 36. §-ában szereplő telepítési távolságokra és tűztávolságra vonatkozó előírásokra tekintettel kell meghatározni.
(4) Beépítésre szánt terület telkein a hátsókert legkisebb mélysége 6 méter. 25 m-nél kisebb mélységű telken a hátsókert mélysége 0 méter.
(5) Az adott övezeti előírásokban megengedettnél már nagyobb mértékben beépített telek beépítettsége tovább nem növelhető, azonban a meglévő épületek korszerűsíthetők, és a beépítettség további növelése nélkül a megengedett épületmagasság betartása mellett bővíthetők. 
(6) Az övezeti előírásokban megengedettnél nagyobb épületmagasságú meglévő épület korszerűsíthető és alapterületileg bővíthető az épületmagasság további növelése nélkül a megengedett beépítettség mértékéig.
(7) Szabályozási vonallal átszelt meglévő épületnek a tervezett közterületbe eső része felújítható, de a tervezett közterületbe eső részen nem bővíthető.
(8) Meglévő épületnek a (3) bekezdés szerinti elő- vagy oldalkertbe eső része felújítható, de a beépített terület nem növelhető ezeken a területeken.
(9) Terepszint alatti építmények (pince) másodlagos levezető, átmeneti levezető és áramlási holttér sávjában nem alakítható ki, egyéb beépítésre szánt területen egy szint mélységben, a telek építési helynek minősülő területén belül létesíthetők.

Katasztrófavédelmi osztályba sorolás alapján meghatározott elégséges védelmi szint követelményei
12. §
(1) A település a vonatkozó jogszabály szerint katasztrófavédelmi szempontból I. veszélyességi osztályba tartozik.
(2) A településen az elégséges védelmi szint meglétéhez az alábbiak szükségesek:
a. Riasztás: a lakosság központi riasztása, veszélyhelyzeti tájékoztatás feltételeinek biztosítása. 
b. Lakosságvédelmi módszer: Kockázatbecslésben megállapítottaknak megfelelően elsősorban elzárkózás, indokolt esetben kitelepítés.
c. Felkészítés: a lakosság évente történő aktív tájékoztatása, a lakosság passzív tájékoztatása nyomtatott és elektronikusan elérhető információs anyagok biztosításával, a lakosság felkészítése a riasztás módszerének és jelének felismerésére, valamint az annak megfelelő magatartási szabályokra.
d. Védekezés: különleges felszerelések és kiképzett szakértők (önkéntes mentőszervezetek) bevonásának tervezése és begyakoroltatása, a kockázatbecslésnek megfelelően a polgári védelmi szervezetek megalakítása, a karitatív és más önkéntes, humanitárius feladatot ellátó szervek bevonásának tervezése és begyakoroltatása.
e. Induló katasztrófavédelmi készlet: teljes induló katasztrófavédelmi készlet megléte.

II. RÉSZLETES ÖVEZETI ELŐÍRÁSOK
A település építési övezetei és övezetei
13.§
(1) A beépítésre szánt területek az alábbi építési övezeteket tartalmazzák, zárójelben a Szabályozási Terven alkalmazott övezeti jel:
1. falusias lakóterület - Lf
2. kertvárosias lakóterület - Lke
3. településközpont terület - Vt
4. üdülőházas terület- Üh
5. hétvégi házas terület - Üü
6. kereskedelmi, szolgáltató terület Gksz
7. környezetre jelentős hatást gyakorló ipari terület - Gip-z
8. idegenforgalmi különleges terület - Ki
9. közmű különleges terület – Kk
10. présházas különleges terület - Kp
(2) A beépítésre nem szánt területek az alábbi övezeteket tartalmazzák:
1. közúti közlekedési terület - Köu
2. védelmi erdőterület - Ev
3. gazdasági erdőterület - Eg
4. általános mezőgazdasági terület - Má-1 , Má*
5. korlátozott hasznosítású mezőgazdasági terület - Má-2
6. kertes mezőgazdasági terület - Mke
7. vízgazdálkodási terület – V
8. különleges beépítésre nem szánt temető terület - Kb-t
9. különleges beépítésre nem szánt sportolási célú terület - Kb-s
10. különleges beépítésre nem szánt természetvédelmi célú terület - Kb-Tv
11. közparki zöldterület - Zkp
12. közkerti zöldterület – Zkk
13. természetközeli terület - Tk

Beépítésre szánt területek építési övezeteinek előírásai 
14.§
(1) [bookmark: _Hlk517276837]A beépítésre szánt területek építési övezeteiben a (2) – (12) bekezdésben foglaltakon túl elhelyezhető az OTÉK 32. § (1) - (2) bekezdésében foglalt létesítmények is.
(2) Lf jelű falusias lakóterületen az OTÉK 14. §-ában foglaltakon kívül más rendeltetésre szolgáló épület nem helyezhető el. Egy telken legfeljebb 4 önálló rendeltetési egység helyezhető el. 
(3) Lke jelű kertvárosias lakóterületen az OTÉK 13. §-ában foglaltakon kívül más rendeltetésre szolgáló épület nem helyezhető el. Egy telken legfeljebb 4 önálló rendeltetési egység helyezhető el.
(4) Vt jelű településközpont területen az OTÉK 16. §-ában foglaltakon kívül más rendeltetésre szolgáló épület nem helyezhető el.
(5) [bookmark: _Hlk517280421]Üh jelű üdülőházas területen az OTÉK 22. §-ában foglaltakon kívül más rendeltetésre szolgáló épület nem helyezhető el.
(6) Üü jelű hétvégi házas területen az OTÉK 23. §-ában foglaltakon kívül más rendeltetésre szolgáló épület nem helyezhető el.
(7) Gksz-1, Gksz-2 jelű kereskedelmi, szolgáltató területen az OTÉK 19. §-ában foglaltakon kívül más rendeltetésre szolgáló épület nem helyezhető el.
(8) Gksz-3 jelű kereskedelmi, szolgáltató területen a közlekedést szolgáló épületeken kívül más rendeltetésre szolgáló épület nem helyezhető el.
(9) Gip-z jelű környezetre jelentős hatást gyakorló területen az OTÉK  20. § (3) bekezdésében foglaltakon kívül minden olyan létesítmény elhelyezhető, amely nem igényel védelmet az elsődleges rendeltetéstől. 
(10) Ki jelű idegenforgalmi területen 
a) turisztikai, vendéglátó, szálláshely-szolgáltató, szórakoztató, kulturális, egészségügyi, szociális funkciójú épületek helyezhetők el, 
b) a tulajdonos, a személyzet vagy használó számára lakás vagy önálló lakóépület kialakítható, telkenként legfeljebb 4 egység,
c) nem helyezhető el 0,5 MW-nál nagyobb névleges teljesítőképességű, villamos energiát termelő erőmű.
(11) Kk jelű közmű célú különleges területen csak a települési vízellátási, szennyvízkezelési, energiaszolgáltatási és hírközlési rendeltetésű és az adott közmű-szolgáltatási tevékenység kiszolgálásához szükséges rendeltetésű épületek helyezhetők el.  
(12) Kp jelű présházas különleges területen a szőlőfeldolgozás, bortárolás, és az ehhez kapcsolódó szolgáltatás, vendéglátás funkció alakítható ki. 
(13) Az építési övezetek területén kialakítható telek legkisebb területét, a beépítési módot, a beépítettség megengedett legnagyobb mértékét, a beépítési magasság megengedett legnagyobb mértékét, a közműellátás mértékét és módját, a zöldfelület legkisebb mértékét a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

Beépítésre nem szánt területek építési előírásai 
15.§
(1) A beépítésre nem szánt területek övezeteiben a (2) – (14) bekezdésben foglaltakon túl elhelyezhető az OTÉK 32. § (1) - (2) bekezdésében foglalt létesítmények is.
(2) Köu jelű közúti közlekedési területen kizárólag a közlekedési, közmű és hírközlési építmények, kereskedelmi és vendéglátó épületek helyezhető el. Épületek közti legkisebb távolság 3 méter.
(3) Ev jelű védelmi erdőterületen kizárólag az OTÉK 28. § (3) bekezdésében foglalt építmények helyezhetők el. Magasles, erdei kilátó építményének legmagasabb pontja 15 méter.
(4) Eg jelű gazdasági erdőterületen csak az OTÉK 28. § (4) bekezdés a) pontjában foglalt építmények helyezhetők el. Magasles, erdei kilátó építményének megengedett legmagasabb pontja 15 méter.
(5) Má-1 jelű általános mezőgazdasági területen az OTÉK 29. § (1) bekezdésében foglalt építmények helyezhetők el, az OTÉK 29. § (3), (4) bekezdésében foglalt előírások figyelembe vétele mellett. A területen mezőgazdasági birtoktest és birtokközpont az OTÉK 29. § (5)-(7) bekezdéseiben foglalt előírások figyelembe vételével alakítható ki. Magasles, kilátó építményének megengedett legmagasabb pontja 15 méter.
(6) Má* jelű általános mezőgazdasági területen kizárólag lakóépület helyezhető el.
(7) Má-2 jelű korlátozott használatú mezőgazdasági területen kizárólag a legeltetéses állattartást szolgáló és a terület fenntartásához szükséges építmények és épületek helyezhetők el. A területen birtokközpont nem alakítható ki, azonban birtoktestbe beszámítható.
(8) Mke-1 jelű kertes mezőgazdasági területen az OTÉK 29. § (1) bekezdésében foglalt építmények helyezhetők el, az OTÉK 29. § (3) bekezdésében foglalt előírások figyelembe vétele mellett. Lakóépület az OTÉK 29. § (4) vagy zártkerti művelés alól kivett terület esetében az OTÉK (8) bekezdésében foglaltak figyelembe vétele mellett helyezhető el. A területen mezőgazdasági birtoktest és birtokközpont az OTÉK 29. § (5)-(7) bekezdéseiben foglalt előírások figyelembe vételével alakítható ki.
(9) Mke-2 jelű kertes mezőgazdasági területen belül épület nem helyezhető el. Az OTÉK 29. § (5) bekezdése szerinti birtoktestbe beszámítató.
(10) V jelű vízgazdálkodási területen csak az OTÉK 30. § (1) bekezdésében foglalt építmények helyezhetők el.
(11) Kb-t jelű temető területen kizárólag ravatalozó, sírok, urnasírok, kripták és a temetkezést kiszolgáló épület és építmény helyezhetők el. 
(12) Kb-s jelű sportolási célú területen a sportoláshoz kapcsolódó és azokat kiszolgáló épületek és építmények helyezhetők el. 
(13) Kb-Tv jelű természetvédelmi célú területen kizárólag legeltetéses állattartáshoz kapcsolódó építmények helyezhetők el.
(14) Zkp jelű közparki zöldterületen az OTÉK 27. § (3) bekezdésében foglalt építmények helyezhetők el.
(15) Zkk jelű közkerti zöldterületen az OTÉK 27. § (3) bekezdésében foglalt építmények helyezhetők el.
(16) Tk jelű természetközeli területen épületet elhelyezni nem lehet.
(17) Az övezetek területén kialakítható telek legkisebb területét, a beépítési módot, a beépítettség megengedett legnagyobb mértékét, a beépítési magasság megengedett legnagyobb mértékét, a közműellátás mértékét és módját, a zöldfelület legkisebb mértékét a rendelet 2. melléklete tartalmazza.

Záró rendelkezések
16.§
(1) Jelen rendelet a kihirdetést követő 30. napon lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 2/2005. (IV. 01.) önkormányzati rendelet.


Dunaszekcső, 2020. …………………………………………

	Faller János sk.	sk.
	polgármester	jegyző
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ÉPÍTÉSI ÖVEZETEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELŐÍRÁSOK 
ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA
	[bookmark: _Hlk517279504]

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H
	I

	1
	Építési övezet
 jele
	
Építési telek beépítés módja

	Építési telek legkisebb kialakítható területe
(m2)
	Építési telek legkisebb kialakítható átlagos szélessége (m)
	Építési telek legnagyobb megengedett beépítettsége (%)
	Építési telek legkisebb megengedett zöldfelületi aránya (%)
	Megengedett legnagyobb épület-magasság 
(m)

	Megengedett legnagyobb párkány-magasság a közterület felőli homlokzaton (m)
	
Közmű-vesítettség mértéke

	2
	Lf-1
	O
	600
	14
	30
	40
	mező- és erdőgazdaság, a terület rendeltetésszerű használatát nem zavaró gazdasági tevékenységi célú épület esetén 7,5
egyéb: 5,5
	-




egyéb: 5,0
	teljes

	3
	Lf-2
	O
	450
	14
	30
	40
	mező- és erdőgazdaság, a terület rendeltetésszerű használatát nem zavaró gazdasági tevékenységi célú épület esetén 7,5
egyéb: 5,5
	-


egyéb: 5,0
	teljes

	4
	Lf-3
	O/Z
	450
	12
	30
	40
	mező- és erdőgazdaság, a terület rendeltetésszerű használatát nem zavaró gazdasági tevékenységi célú épület esetén 7,5
egyéb: 5,5
	-



egyéb: 5,0
	teljes

	5
	Lf-4
	O
	400
	14
	teleknagyság 
350 m2 fölött: 30
250 m2-350 m2 között: 40 
250 m2 alatt: 50
OTÉK előírásaitól való eltérés kérése
	E5 értéke 30 esetén 40
E5 értéke 40 esetén 30
E5 értéke 50 esetén 20
	4,5
	4,5
	teljes

	6
	Lke-1
	O
	750
	14
	30
	50
	7,5
	7,5
	teljes

	7
	Lke-2
	O
	750
	14
	30
	50
	6
	6
	teljes

	8
	Lke-3
	O/Z
	600
	14
	30
	50
	7,5
	7,5
	teljes

	9
	Vt-1
	O/Z
	400
	14
	75
	10
	6,5
	6
	teljes

	10
	Vt-2
	Sz
	-
	-
	40
	40
	8
	8
	teljes

	11
	Vt-3
	O/Z
	400
	12
	50
	10 
	5
	4,5
	teljes

	12
	Üh-1
	O
	300
	-
	20*
legfeljebb 
100 m2 br. alapterület
	60
	5
	-
	részleges

	13
	Üh-2
	O
	360
	-
	20
	60
	5,5
	-
	részleges

	14
	Üh-3
	Sz
	600
	 -
	20
	 60
	5,5
	-
	részleges

	15
	Üü-1
	Sz
	1200
	-
	25
	40
	6
	-
	részleges

	16
	Gksz-1
	Sz
	900
	-
	40
	20
	7,5
	-
	hiányos

	17
	Gksz-2
	Sz
	900
	-
	50
	20
	6
	-
	hiányos

	18
	Gksz-3
	Sz
	240
	-
	60
	20
	4
	-
	teljes

	19
	GipZ-1
	Sz
	2500
	-
	30
	40
	terménytároló, siló, takarmánykeverő: 40 
egyéb: 12
	-
	hiányos

	20
	Ki-1
	Sz
	1500
	-
	40
	40
	6,5
	6,0
	teljes

	21
	Kk-1
	Sz
	100
	-
	40
	40
	6
	-
	részleges

	22
	Kp-1
	Z
	100
	-
	60*
OTÉK előírásaitól való eltérés kérése
	10*
OTÉK előírásaitól való eltérés kérése
	4,5
	4,0
	teljes

	23
	Kp-2
	Z
	100
	-
	60*
OTÉK előírásaitól való eltérés kérése
	10*
OTÉK előírásaitól való eltérés kérése
	4
	3,5
	teljes
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ÖVEZETEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELŐÍRÁSOK 
ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA
	

	A
	B
	C
	D
	E
	F

	1
	Övezet
 jele
	
Építési telek beépítés módja
	Építési telek legkisebb kialakítható területe
(m2)
	Építési telek legnagyobb megengedett beépítettsége (%)
	Építési telek legkisebb megengedett zöldfelületi aránya (%)
	Megengedett legnagyobb épület-magasság (m)

	2
	Köu
	Sz
	-
	10
	-
	4,5

	3
	Ev-1
	Sz
	-
	1
	-
	-

	4
	Eg-1
	Sz
	5000
	0,5
	-
	4,5

	5
	Má-1
	Sz
	3000
	5
	-
	lakóépület 4,5
egyéb 8

	6
	Má*
	Sz
	3000
	5
	-
	5,5

	7
	Má-2
	Sz
	3000
	5
	-
	4,5

	8
	Mke-1
	O
	750
	10
	-
	4,5

	9
	Mke-2
	-
	-
	-
	-
	-

	10
	V
	Sz
	-
	2
	-
	4,5

	11
	Kb-t-1
	Sz
	3000
	5
	20
	harangtorony, harangláb esetén 12,
egyéb 5 

	12
	Kb-s-1
	Sz
	5000
	10
	70
	6

	13
	Kb-Tv
	Sz
	-
	8
	80
	4,5

	14
	Zkp-1
	Sz
	5000
	3
	80
	4,5

	15
	Zkk-1
	Sz
	1500
	3
	60
	3,5

	16
	Tk-1
	-
	-
	-
	-
	-
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SZ- 1 JELŰ 
DUNASZEKCSŐ KÖZSÉG BELTERÜLETI SZABÁLYZÁSI TERVLAPJA


SZ-2 JELŰ
 DUNASZEKCSŐ KÖZSÉG KÜLTERÜLETI SZABÁLYZÁSI TERVLAPJA



1. függelék a ../2020.(…) önkormányzati rendelethez

Dunaszekcső község műemlékei

	törzsszám
	azonosító
	cím
	név
	védelem
	helyrajzi szám

	223
	21061
	
	Rk. kápolna ex-lege műemléki környezete
	Műemléki környezet
	1533/5

	219
	21062
	
	Rk. templom ex-lege műemléki környezete
	Műemléki környezet
	1017/2, 1018, 1019, 1020, 1036/1, 1036/2, 1036/3, 1347/19, 1347/20, 1347/21, 711, 717, 719, 722, 723, 724, 725, 726, 728/3, 728/5

	220
	21064
	
	Kőkereszt ex-lege műemléki környezete
	Műemléki környezet
	1018, 1019, 1020, 1036/1, 1036/2, 1036/3, 1347/19, 1347/20, 1347/21, 711, 722, 723, 724, 727

	9650
	21066
	
	szerb templom ex-lege műemléki környezete
	Műemléki környezet
	744, 746, 747/2, 748, 14/2, 14/3, 1

	222
	21067
	
	v. Jankovics-kúria ex-lege műemléki környezete
	Műemléki környezet
	746, 747/2, 748, 1036/1, 1036/2, 1036/3, 749/4, 749/5, 749/7, 831, 832, 833, 834, 835, 972/1, 1014/3, 1014/4, 723, 727, 728/5, 728/6, 729, 730, 731/1, 731/2, 1347/19, 1347/20, 1347/21, 701, 702, 704/2, 703, 599, 601, 603, 607, 608/1, 608/2, 609, 610/3, 611, 612/1, 613, 614/4, 733, 734

	219
	1388
	Rév u. (volt Május 1. tér)
	Rk. templom
	Műemlék
	727

	220
	1389
	Rév u. (volt Május 1. tér)
	Kőkereszt
	Műemlék
	725, 726

	221
	1390
	Rév u. (volt Május 1. tér)
	Magtár, v. rk. templom
	általános műemléki védelem
	14/2

	222
	1392
	Rév utca 4. B.
	v. Jankovics-kúria
	Műemlék
	732/2, 732/1

	223
	1387
	Régi temető
	Rk. kápolna
	Műemlék
	1533/6

	9650
	1391
	Május 1. tér
	szerb templom
	Műemlék
	745
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Régészeti lelőhelyek listája


	azonosító
	lelőhelyszám
	név
	védési jogi aktusok
	védelem
	HRSZ

	24621
	1
	Várhegy (Lugio - Florentia)
	22/2004. (XI. 17.) NKÖM
	kiemelten védett
	905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912/1, 912/3, 912/4, 903, 770/3, 902, 934, 935, 913, 914, 915/1, 904, 923, 924, 927, 928, 915/2, 916, 917, 918, 919/1, 919/2, 920, 921, 922, 925, 930, 931, 932, 929, 933

	24622
	2
	Kövecs dűlő
	22/2004. (XI. 17.) NKÖM
	kiemelten védett
	903, 3511, 770/3, 0181, 902, 771, 772, 3504, 3510, 913, 912/3, 3526/2, 770/4, 769/4, 776, 777

	24623
	3
	Szent János hegy
	22/2004. (XI. 17.) NKÖM
	kiemelten védett
	1816/1, 3511, 963, 1292/3, 965, 3555/3, 3555/5, 966, 967, 968, 969, 1292/4, 1788, 3560, 0187, 3526/2, 949, 947, 956/5, 3555/6, 1288, 1289, 1290/1, 1290/2, 1291, 1292/1, 1292/5, 3501/2, 964/2, 1814/1, 1814/2, 1815/1, 1815/2, 1815/3, 1815/4, 3502, 3503, 3543, 3546, 3549, 3550, 3551, 3553, 3554, 3501/4, 3508, 3509, 3535/2, 3535/3, 3535/7, 3535/8, 3535/14, 3536, 3539, 3542, 3558, 3505, 3506, 3507, 3515, 3517, 3521/1, 3521/2, 3535/12, 3501/3, 3504, 3510, 3512, 3513, 3522, 3525/1, 3525/2, 3529/1, 3529/2, 3530/1, 3530/2, 3535/11, 3523/2, 3523/3, 3524/1, 3524/2, 3533/1, 3533/2, 3538, 3540, 3548, 3557, 3518/2, 3535/10, 3514, 3532, 3535/13, 3778, 3516, 3518/1, 3523/1, 3526/1, 3531, 3541, 3544, 3556, 3534, 3537, 3559, 3545, 3547, 3552, 3519/1, 3520, 3527, 3528

	24624
	4
	Püspökhegy
	22/2004. (XI. 17.) NKÖM
	kiemelten védett
	943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 956/2, 955, 956/5, 954, 942, 973, 935, 3503, 3501/2, 3501/3, 3501/4, 1816/1, 963, 969, 970, 971, 972/2, 960, 962, 972/1, 957/1, 957/2, 956/4, 956/6, 958, 959

	24625
	5
	Szerb temető
	22/2004. (XI. 17.) NKÖM
	kiemelten védett
	1816/1, 3501/2, 3501/3, 3501/4, 949, 953, 954, 956/5

	24626
	6
	Petőfi tér 4.
	
	szakmai
	963, 969, 970, 971

	24630
	8
	Kossuth u. 12.
	
	szakmai
	1025, 1036/2, 1026/2, 978, 983, 985, 1026/1, 982, 981, 980, 979, 972/1, 1023, 1024, 987, 990, 986, 1035, 1347/17, 1347/16, 991

	28919
	10
	Gyerma
	
	szakmai
	085/2, 084/20, 084/21

	24636
	12
	Béváros dűlő
	22/2004. (XI. 17.) NKÖM
	kiemelten védett
	3779, 3781, 3783, 3784, 3785, 3786, 3787, 3780, 3782, 3555/1, 0187, 3556, 3555/5, 3555/6, 3555/3, 3529/2, 3530/1, 3543, 3544, 3548, 3549, 3554

	28930
	13
	Töröklyuk
	22/2004. (XI. 17.) NKÖM
	kiemelten védett
	3510, 3512

	31813
	15
	Árpád utca 6.
	
	szakmai
	850, 838, 849, 851

	31933
	38
	Várhegy és a Szent János-hegy közötti szurdok
	22/2004. (XI. 17.) NKÖM
	kiemelten védett
	912/3, 3504, 916, 915/2, 935, 3503, 3510, 913, 914, 915/1

	31934
	39
	Várhegy északi oldala
	22/2004. (XI. 17.) NKÖM
	kiemelten védett
	913

	31937
	42
	Szent János-hegy III.
	22/2004. (XI. 17.) NKÖM
	kiemelten védett
	3671/2, 3776/1, 3669, 3668, 3671/1

	31939
	44
	Szent János-hegy alatt
	22/2004. (XI. 17.) NKÖM
	kiemelten védett
	3525/1, 3525/2

	31940
	45
	Szent János-hegy alatt
	22/2004. (XI. 17.) NKÖM
	kiemelten védett
	3526/2, 3526/1

	31941
	46
	Szent János-hegy alatt
	22/2004. (XI. 17.) NKÖM
	kiemelten védett
	3510

	31942
	47
	Várhegy alatt
	
	szakmai
	770/4, 772, 773, 3526/2, 3510, 770/3, 903, 769/4, 0181, 774

	32035
	48
	Csiki J. földje
	
	szakmai
	3021, 3024/3, 3024/2, 3024/1, 3023, 3022, 3024/4

	32036
	49
	19. lelőhely (Halena)
	81/2013. (XII.23.) BM
	kiemelten védett
(világörökségre jelölve)
	0161/11 A nyilvántartott védett terület nagysága régészeti lelőhely kiterjedésének függvényében várhatóan nagyobb lesz!

	85281
	49
	19. lelőhely védőövezete
	81/2013. (XII.23.) BM
	védőövezet
	0161/11

	32037
	50
	20. lelőhely
	
	szakmai
	060/17, 060/18, 060/19, 060/20, 060/16, 3047, 3045/1, 3043, 3044, 3045/2, 3042/2, 3046

	32040
	51
	21. lelőhely
	
	szakmai
	3643, 3644, 3635, 3639, 3640, 3642, 3646, 3634, 3647, 3645, 3641, 1347/30

	37309
	54
	Szent János hegy, Szakadék-plató a Duna felőli oldalon
	22/2004. (XI. 17.) NKÖM
	kiemelten védett
	3523/2, 3523/3, 3523/1

	32231
	55
	Szentháromság kápolnától É-ra
	22/2004. (XI. 17.) NKÖM
	kiemelten védett
	3788, 3787, 3786, 3785, 3791/1, 3782, 3783, 3784, 0187, 3776/1, 3671/2, 3617, 3671/1, 3776/2, 3789, 3790, 3672, 3673, 3668, 3669, 3555/1, 3555/6

	24616
	57
	Dózsa Gy. u. 1.
	
	szakmai
	1289, 1290/2, 1288, 1290/1

	24618
	58
	II. Lajos u. 16.
	
	szakmai
	998, 993, 995, 994, 996, 972/1, 1018, 997, 1001, 1002, 999, 1000

	24620
	59
	Újfalu dűlő, Téglagyár
	
	szakmai
	5402/1, 5404/2, 5406, 5407, 5408/1, 5421, 0150, 0152/48, 0152/52, 5408/2, 5404/3, 5403, 5410/2, 5410/1, 5410/4, 5413/10, 5408/3, 5408/4, 5411/1, 5409, 5412, 5411/3, 5413/11, 5413/14, 5413/19, 5413/15, 5404/6, 5404/12, 5404/10, 5404/9, 5404/4, 5404/5, 5404/8, 5413/20, 5413/21, 5404/7, 5413/22, 5413/16, 5413/13, 5413/17, 5413/18, 5404/13, 0151, 5411/2, 397/9, 397/2, 398, 397/1, 277/56, 5413/2

	24638
	60
	Kálvária hegy
	
	szakmai
	609, 613, 656/1, 611, 1347/19, 610/3, 606, 605, 604, 589, 602, 615/3, 612/1, 615/1, 618/3, 603, 599, 608/2, 598, 597, 607, 608/1, 601, 615/2, 619, 618/1, 614/3, 614/2, 614/4, 1347/20, 620/18, 620/19, 620/20, 610/2, 621/2, 620/17, 620/16, 620/15, 612/2

	57954
	61
	Kossuth Lajos u. 28.
	
	szakmai
	972/2, 1034, 1033, 1347/18, 1031, 1032, 1045, 1046, 1044, 1043, 972/1, 1035, 1347/17, 1347/16

	63526
	62
	Magtár
	
	szakmai
	14/2, 745, 749/7, 749/5, 749/4, 748, 5, 9, 11/2, 3, 10, 12/1, 14/3, 14/4, 25/1, 15, 747/2, 2, 1, 741, 744, 746

	68471
	63
	Felső- Szentimre- dűlő I.
	
	szakmai
	053/3, 053/43, 053/44, 053/42, 053/4, 053/41

	68477
	64
	Felső- Szentimre- dűlő II.
	
	szakmai
	053/38, 053/39, 053/40, 053/41, 053/42

	68481
	65
	Felső- Szentimre- dűlő III.
	
	szakmai
	053/37, 053/38, 053/39

	68571
	66
	Gázfogadó Állomás
	
	szakmai
	4450, 4456, 4458, 4459, 4460, 4445, 4446, 4457, 4476, 4447, 4440/2, 4449, 4448, 4400/8, 4462, 4094

	68573
	67
	Alsó- Szentimre- dűlő
	
	szakmai
	093/1, 088, 085/2

	71079
	68
	Várhegy déli előtere I
	22/2004. (XI. 17.) NKÖM
	kiemelten védett
	890, 888, 889, 770/3, 904, 934, 1013, 887, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 898, 899, 901, 902, 903

	71091
	69
	Várhegy déli előtere II
	
	szakmai
	934, 935, 993, 996, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 874, 875, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 997, 998, 999, 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 3503, 826, 822, 821, 825, 815, 817, 814, 812, 811, 816, 819, 782, 785, 901, 902, 808, 899, 809, 876/1, 876/2, 1007/1, 1007/2, 894, 895, 896, 891, 888, 930, 893, 929, 892, 915/1, 919/1, 919/2, 918, 925, 924, 923, 922, 921, 920, 928, 927, 973, 992, 872, 870, 869, 873, 871

	71145
	70
	Halász utca 31, 809 hrsz ingatlan
	
	szakmai
	809, 810, 769/1, 838, 806

	73261
	72
	Gál-hegy
	
	szakmai
	0148/3, 0148/4, 0148/5, 0148/6, 0148/7, 524, 527, 0147, 0148/8

	73263
	73
	Bári baromfitelep
	
	szakmai
	0164/13, 0165/3

	74651
	74
	Gyerma 2.
	
	szakmai
	082/3, 082/29, 083, 084/21, 084/22, 084/23, 084/24, 082/36, 082/37

	74655
	75
	HT - 150
	
	szakmai
	3993, 3995/2, 3995/1, 3994, 4189/1, 4184, 4060, 4167/2, 4015, 4187, 4188, 4177, 4178, 4175, 4182, 4185, 3996, 4189/2, 4183, 4176, 4186

	75969
	76
	Gyerma
	
	szakmai
	0105, 084/3, 084/4, 084/5, 084/6, 0107/10

	52493
	77
	Újfalu-dűlő
	
	szakmai
	0172, 0173

	24640
	78
	Csaposkút határrész
	
	szakmai
	1396, 1397, 1399, 1401/2, 1401/3, 1395/1, 1395/2

	52470
	79
	Jaukai út
	
	szakmai
	5068/66, 5418

	52482
	80
	Béső-rét
	
	szakmai
	084/1, 084/10, 084/11, 084/12, 084/13, 084/14, 084/15, 084/16, 084/17, 084/18, 084/19, 084/2, 084/20, 084/21, 084/22, 084/23, 084/24, 084/25, 084/26, 084/27, 084/28, 084/3, 084/30, 084/31, 084/32, 084/33, 084/34, 084/35, 084/36, 084/37, 084/4, 084/5, 084/6, 084/7, 084/8, 084/9

	52485
	81
	Bátaszéki országút
	
	szakmai
	1347/17, 1347/18, 1347/19, 5421

	88317
	82
	Duna-part II.
	
	szakmai
	4114, 4123, 4108, 4138, 4109, 4110, 4124, 4126, 4104, 4105, 4115, 4111, 4112, 4106, 4113

	88319
	83
	56-os út mente
	
	szakmai
	09, 010, 011

	88905
	84
	Kossuth L. u. 33. (Kultúrház udvara)
	
	szakmai
	714, 716, 715, 711, 710/1

	88907
	85
	Gyerma
	
	szakmai
	0106, 0108, 0115/2, 0116, 0107/11

	88909
	86
	Monyóka
	
	szakmai
	082/10, 0110/6, 082/9, 0110/5, 0110/9, 0109, 0114, 0108, 0110/2, 0110/18

	28920
	87
	Martincza
	
	szakmai
	084/37

	88911
	88
	Martinca 2.
	
	szakmai
	077, 069, 084/2, 084/37, 068/2, 072/2, 072/1

	32041
	9
	Hajmás, HT 146. lh.

Báta
	81/2013. (XII.23.) BM, 40/2016. (XII. 29.) MvM
	kiemelten védett
	013, 015/15, 015/16, 021, 034/50, 034/52, 019, 029/1, 034/29, 034/32, 034/34, 034/35, 034/49, 034/51, 020/7, 020/14, 029/3, 029/4, 030/1, 030/2, 031/2, 031/3, 031/4, 031/5, 031/6, 031/7, 031/8, 031/9, 031/10, 031/11, 033/1, 034/2, 034/24, 034/25, 034/44, 035/1, 035/2, 036/1, 036/2

	25011
	15
	553-554. sz. vasúti szelvény
Bátaszék
	védési jogi aktusok
	szakmai
	0950, 0935/2, 066, 065, 067/5





függelék a ../2020.(…) önkormányzati rendelethez

Régészeti lelőhelyek és világörökség várományos helyszínek tervlapja



függelék a ../2020.(…) önkormányzati rendelethez

Helyi védelemre érdemes építmények listája

	
	
	

	Sorszám
	Cím
	Megnevezés
	Helyrajzi szám 

	1.
	Dózsa György u. 27. 
	lakóépület
	1328

	2.
	Jankovich-Bésán kápolna
	Jankovich-Bésán kápolna
	3555/1

	3.
	Petőfi S. u. 62.
	Malom, volt gazdasági épület
	372/1

	4.
	Kossuth L. u. 7.
	volt tejcsarnok épülete
	609

	5.
	Petőfi S. u. 2.
	lakóépület
	599

	6.
	Petőfi S. u. 26.
	lakóépület
	331

	7.
	Petőfi S. u. 84.
	kút
	382

	8.
	Kossuth u. 5.
	volt uradalmi magtár
	608/2

	9.
	Kossuth L. u. 36.
	fényképész műhely
	969

	10.
	Kossuth L. u. 35.
	Polgármesteri Hivatal
	710/1

	11.
	Kossuth L. u. 57.
	iroda
	1045

	12.
	Rév u. 35.
	Volt étterem, cukrászda, ÁFÉSZ iroda, vegyeskereskedés
	749/6

	13.
	Rév u. 4.
	múzeum, uradalmi intézőház
	732/2

	14.
	Rév u. 11.
	lakóépület
	1016

	15.
	Szent János hegy
	Szerb temető
	1816/1

	16.
	Kislánka
	Zsidó temető
	1400

	17.
	Vár u. 4.
	Gazdasági épület
	888

	18.
	Vár u. 13.
	présház
	930

	19.
	Vár u. 3.
	présház
	925

	20.
	II. Lajos u. 1.
	lakóépület, kapuzat
	837

	21.
	II. Lajos u. 12., 13., 14., 15.
	pincesor
	999, 1000, 1003, 1004

	22.
	II. Lajos u. 32.
	góré
	957/2

	23.
	II. Lajos utca 34.
	pékség
	960

	24.
	Halász u. 13.
	lakóépület
	820

	25.
	II. Lajos u. 16.
	gazdasági épület, uradalmi pince
	998

	26.
	Halász u. 5.
	lakóépület, Ribár-ház
	826

	27.
	Damjanich u. 15.
	lakóépület
	484

	28.
	Damjanich u. 17.
	lakóépület
	483

	29.
	Posta u. 31.
	középület, református parókia, Hild-ház
	674/8

	30.
	Damjanich u. 34.
	lakóépület
	501

	31.
	Posta u. 27.
	góré
	676

	32.
	Szabadság tér 18.
	lakóépület
	1429

	33.
	Vörösmarty u. 1-3.
	Jankovich-Bésán ház, kártyaszoba
	14/3, 14/4

	34.
	Rév u. 4/a.
	középület, szerb parókia
	746

	35.
	Széchenyi u. 40.
	lakóépület
	131

	36.
	Újváros u. 59.
	lakóépület
	1560

	37.
	Ady Endre utca 24.
	lakóépület
	1275

	38.
	Rév utca 19.
	lakóépület
	1014/3

	39.
	Széchenyi utca 38.
	lakóépület
	130

	40.
	Petőfi utcai lőszfal (Kerékhegy)
	présház és pincesor
	294, 295, 303, 304, 306/2, 307, 308, 315 (présházak), 296, 305, 309 (pincék)

	41.
	Török u. 10.,12.,14.,16.,18.
	présházsor
	869, 870, 871, 872, 873

	42.
	Török u. 28.,30.,32.,34.,35.
	présházsor
	879, 880, 882, 883, 884

	43.
	Jókai utca
	Kálvária
	618/3

	44.
	Rákóczi u. 59, 61, 63.
	présházsor
	1207, 1208, 1209

	45.
	Thököly u. 9.,11.,13.,15., 32.,34.,36.,38.
	pincék
	670, 669, 668, 667, 674/10, 1154, 1155, 1156,

	46.
	Dózsa György u. 27. 
	lakóépület
	1328

	47.
	Jankovich-Bésán kápolna
	Jankovich-Bésán kápolna
	3555/1

	48.
	Petőfi S. u. 62.
	Malom, volt gazdasági épület
	372/1
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